{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Tarif LAN2LAN"],"not_rendered":{"charts":1,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":57,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Tarif LAN2LAN","index":0,"n_rows":95,"n_cols":6,"rows_kept":95,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[91,0,91,6],[87,0,87,6],[85,0,85,6],[84,0,84,6],[83,0,83,6],[81,1,81,2],[81,4,81,5],[80,1,80,2],[80,4,80,5],[79,1,79,2],[79,4,79,5],[78,1,78,2],[78,4,78,5],[77,1,77,2],[77,4,77,5],[75,1,75,2],[75,4,75,5],[74,1,74,2],[74,4,74,5],[73,1,73,2],[73,4,73,5],[72,1,72,2],[72,4,72,5],[71,1,71,2],[71,4,71,5],[70,1,70,2],[70,4,70,5],[69,1,69,2],[69,4,69,5],[68,1,68,2],[68,4,68,5],[67,1,67,2],[67,4,67,5],[66,1,66,2],[66,4,66,5],[64,0,64,6],[62,0,62,3],[62,4,62,6],[61,0,61,3],[61,4,61,6],[60,0,60,6],[58,0,58,6],[57,0,57,6],[49,0,49,6],[30,0,30,6],[14,0,14,6],[12,0,12,6],[11,0,11,6],[10,0,10,6],[9,0,9,6],[7,0,7,6],[4,0,4,6],[2,0,2,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Annexe G.4.i.4.2.3 : grille tarifaire service très haut débit"]
[]
["Offre  LAN to LAN - Tarifs"]
[null,null,null,"DSP/LTL/07-002"]
["Conditions particulières applicables : CP/DSP/LTL/07-005"]
[]
[]
["Frais d'accès au service et redevance en fonction du débit"]
[]
["L'offre LAN to LAN est une offre globale de bande passante Ethernet permettant d'établir des liaisons (1 VLAN par site) entre un site central (Tronc) et un ou plusieurs sites distants (feuille), soit sous forme unitaire soit en bundle de plusieurs liens (offre OpenLAN), ou entre deux sites distants du réseau."]
["Toutes les topologies de réseau sont possibles sous réserve de faisabilité technique par le concessionnaire, notamment des liaisons points à POP du concessionnaire, des liaisons points à points intra réseau du Délégataire, des VPN ethernet intra réseau du Délégataire ou points clients raccordés en fibre(s) optique(s) au réseau"]
["L'offre OPEN-ZDN est une offre de bande passante ethernet permettant d'établir des liaisons (1 VLAN par site) entre un site central dédiée à une Zone de Développement Numérique rendue éligible par le Délégataire (Tronc ZDN) et un ou plusieurs sites distants se situant dans ladite zone (feuille)."]
["Les prix sont en € HT et valables pour une location avec engagement de 1 an minimum."]
[]
["Tarification du Site Central (Tronc)"]
[]
[null,"Débit de l'offre","Interface de livraison","Frais d'accès au Service","Redevance Mensuelle"]
[null,"Tronc collocalisé¹","Ethernet 10/100/1000/10000",1500,0]
[null,"Tronc distant 10 Mbits/s","Ethernet 10/100",1500,550]
[null,"Tronc distant 100 Mits/s","Ethernet 10/100",1500,1100]
[null,"Tronc distant 1 Gbits/s","Ethernet 1000",1500,2750]
[]
[null,"Débit de l'offre Open ZDN","Interface de livraison","Frais d'accès au Service*","Redevance Mensuelle"]
[null,"Tronc ZDN 10 Mbits/s²","Ethernet 10/100",1500,300]
[null,"Tronc ZDN 20 Mbits/s²","Ethernet 10/100",1500,400]
[null,"Tronc ZDN 100 Mbits/s²","Ethernet 10/100",1500,1000]
[]
["¹ le débit du tronc collocalisé sera déterminé par le délégataire en fonction de la somme cumulée des débits des feuilles souscrites"]
["² la soucsription d'un tronc ZDN n'est réalisable qu'après souscription d'un tronc"]
[]
["Tarification du Site Distant (feuille)"]
[]
[null,"Débit de l'offre","Interface de livraison","Frais d'accès au Service","Redevance Mensuelle"]
[null,"Feuille 2 Mbits/s ou liaison point à point 2 Mbits/s","Ethernet 10/100",1500,350]
[null,"Feuille 4 Mbits/s ou liaison point à point 4 Mbits/s","Ethernet 10/100",1500,425]
[null,"Feuille 10 Mbits/s ou liaison point à point 10 Mbits/s","Ethernet 10/100",1500,500]
[null,"Feuille 20 Mbits/s ou liaison point à point 20 Mbits/s","Ethernet 100",1500,625]
[null,"Feuille 40 Mbits/s ou liaison point à point 40 Mbits/s","Ethernet 100",1500,750]
[null,"Feuille 100 Mbits/s ou liaison point à point 100 Mbits/s","Ethernet 100",1500,1000]
[null,"Feuille 200 Mbits/s ou liaison point à point 200 Mbits/s","Ethernet 1000",1500,1450]
[null,"Feuille 400 Mbits/s ou liaison point à point 400 Mbits/s","Ethernet 1000",1500,1750]
[null,"Feuille 1 Gbits/s ou liaison point à point 1 Gbits/s","Ethernet 1000",1500,2500]
[]
[null,"Débit de l'offre Open ZDN","Interface de livraison","Frais d'accès au Service*","Redevance Mensuelle"]
[null,"Feuille 2 Mbits/s","Ethernet 10/100",1500,125]
[null,"Feuille 4 Mbits/s","Ethernet 10/100",1500,175]
[null,"Feuille 10 Mbits/s","Ethernet 10/100",1500,225]
[]
[]
["Offre Bundle"]
[]
[null,"Offre OpenLAN","Nb de sites","Débit total *","Frais accès au service","Mensualité"]
[null,"OpenLAN 100M","jusqu'à 5 sites","100 Mb/s partagé",3000,2000]
[null,"OpenLAN 200M","jusqu'à 10 sites","200 Mb/s partagé",5000,3500]
[null,"OpenLAN 500M","jusqu'à 20 sites","500 Mb/s partagé",7000,5000]
[null,"OpenLAN 1G","jusqu'à 40 sites","1000 Mb/s partagé",10000,8000]
[]
["Dans le cas OpenLAN, les FAS des sites sont à ajouter aux FAS OpenLAN.\nPour tout engagement ferme de 3 ans, les Frais d'accès au Service des offres LAN to LAN sont offerts."]
["* la somme des débits des feuilles doit être inférieure au débit total souscrit"]
[]
["Raccordement Extrémité Distante en fibre optique "]
["Frais de raccordement au réseau DSP pour site à moins de 20 ml du réseau ",null,null,null,0]
["Frais de raccordement au réseau DSP pour site à plus de 20 ml du réseau ",null,null,null,"sur étude et devis"]
[]
["Options et Divers"]
[]
[null,"Options",null,"FAS ","Redevance mensuelle"]
[null,"GTR étendue \"GTR +\" ( 24h/24 7j/7) (par site)",null,"-",100]
[null,"GTR étendue \"GTR +\" ( 24h/24 7j/7) (par tronc ZDN)",null,"-",150]
[null,"Responsable Opérationnel de Compte",null,"-",500]
[null,"QinQ (par feuille) *",null,150,15]
[null,"VLAN supplémentaire (par feuille) *",null,150,10]
[null,"Livraison sur port GIBC (Par Feuille) **",null,500,"-"]
[null,"Accès aux MIB (par équipement)",null,500,"-"]
[null,"Insertion nouveau site (service OpenLan)",null,150,"-"]
[null,"Gestion de la Qualité de Service ",null,0,"10 % de la redevance mensuelle de la feuille ou de la mensualité OpenLan"]
[]
[null,"Divers",null,"FAS ","Redevance mensuelle"]
[null,"Augmentation débit du service ***",null,0,"-"]
[null,"Changement de gamme OpenLan",null,2000,"-"]
[null,"Diminution débit du service",null,150,"-"]
[null,"Intervention à tort",null,500,"-"]
[]
["* FAS offerts dans le cas d'une souscription lors de la commande initiale."]
["** pour les feuilles de débit inférieur à 100 Mbit/s"]
["*** dans la limite de la capacité de l'équipement CPE"]
[]
["Délai de livraison prévisionnel"]
[]
["T0 + 14 semaines pour un site non raccordé au réseau"]
["T0 + 8 semaines pour un site raccordé au réseau"]
["Qualité de service"]
[]
["Taux de disponibilité sur circuit Site à POP : 99,85%"]
["GTR : 4 heures en Heures Ouvrées / Jours Ouvrés"]